Приложение №1а

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка по реда на глава „осма“ а от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка и монтаж на автомати за врати и антипаник брави/антипаник лост за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“

І. Позиция: Автомати за врати

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Нaименование** | **Местонахождение** | **Мярка** | **Количество** |
| 1. | Доставка и монтаж на автомати за врати, тип ножица. | РПЦ – гр. София – място за настаняване  кв. Враждебна. | Бр. | 20 |

1. Срокове:

* Срок за изпълнение на поръчката – до 15.12.2014 г. /посочва се в календарни дни/;
* Срок на валидност на офертата – 30 дни от датата на подаване на офертата;
* Гаранционен срок на доставените автомати за врати да не е по-малко от 24 месеца от датата на подписване на приемо – предавателен протокол.

2. Изисквания към автоматите:

* Автомати тип „ножица” за вътрешни врати до 80 кг и ширина на крилото до 1100 мм.
* Цветовете - 16 бр. бели и 4 бр. кафяви.

ІІ. Позиция: Антипаник брави / Антипаник лост

1. Механизмът да се задвижва с бутане на хоризонтален лост, предназначен за употреба при ситуация на паника за аварийни изходи.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Нaименование** | **Местонахождение** | **Мярка** | **Количество** |
| 1. | Доставка и монтаж на **Антипаник брави / Антипаник лост.** | РПЦ – гр. София – място за настаняване  кв. Военна рампа. | Бр. | 6  Две врати са PVC с широчина 90 см.  Три врати метални с широчина 90 см.  Една врата е метална с широчина 70 см. |
| 2. | Доставка и монтаж на **Антипаник брави / Антипаник лост.** | РПЦ – гр. София – място за настаняване  кв. Враждебна. | Бр. | 2  Две врати са метални с широчина 90 см. |

2. Гаранционен срок на доставените Антипаник брави / Антипаник лост / за врати да не е по-малко от 12 месеца от датата на подписване на приемо – предавателен протокол.

3. Изисквания за изпълнение на поръчката:

- Антипаник брави / Антипаник лост е предназначен за:

* За врати с параметри:
* Тегло до 200 кг.
* Ширина - 1300 мм.
* Височина - 2500 мм.

ІІІ. Прогнозна стойност на поръчката за позиция I и позиция II: 2 200 лева без ДДС.